■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■ CONCEPTWARE／生産管理 Readme ■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

組立型生産管理システムのレファレンスモデルと、これにもとづいて実装されたレファレンスシステムです。事前にX-TEA ModelerとX-TEA Driverをインストールしてください。とくにX-TEA Driverについては、最新版をご利用ください。なお、起動に失敗するため、このフォルダを日本語を含むパスには置かないでください。具体的な使い方は以下のとおりです。

◆レファレンスモデルの使い方
zipを解凍して現れたフォルダにあるMfgdscrt.xeadをダブルクリックしてください。X-TEA Modelerが起動され、生産管理システムの基本設計情報が表示されます。

◆レファレンスシステムの使い方
(1)X-TEA DriverのインストールフォルダにあるStartDatabase.batをダブルクリックしてください（管理者として実行してください。そうでないとDBが読取専用になることがあります）。DOS窓が開いて、データベース(JavaDB)が開始されます。X-TEA Editor/Driverが起動されている間はDOS窓を閉じないでください。

(2)zipを解凍して現れたフォルダ上のMfgDscrt.xeafをダブルクリックしてください。X-TEA Editorが起動され、システムの詳細設計情報が表示されます。X-TEA EditorはX-TEA Driverにバンドルされている専用CADツールです。

(3)X-TEA Editor上でF5を押せばX-TEA Driverが起動され、生産管理システムが立ち上がります。X-TEA Driverは、詳細設計情報を読み込んでシステムを動的に立ち上げるためのSDAツールです。（SDA:Spec Driven Architecture,仕様書駆動アーキテクチャ）

(4)DOS窓を閉じれば、データベース(JavaDB)が終了します。

◆システムの起動方法について
上記はX-TEA Editorからシステムを起動する場合の手順です。設定次第でデスクトップ上のショートカットからログインダイアログを経由して起動できます。詳しくはX-TEA DriverのReadme.txtの「ショートカットからシステムを起動する」の項で確認してください。

All contents Copyright(C) 2004-2016 WATANABE Kozo. All rights reserved.
